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Κάρτα 2 — Το ταξίδι μιας κιλοβατώρας
	Μάθημα
	Ενέργεια, Μεταφορές και Επικοινωνίες · Α΄ ΕΠΑΛ
	Θεματική
	ΠΣ Θεματική 1 · Βασικές και Νέες Μορφές Ενέργειας

	Καθηγητής
	Γιώργος Αυγέρης
	Σχολείο
	Π.ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ

	Πότε
	Μάθημα 3
	Ομάδα
	Επιλέξτε…



	#
	Ονοματεπώνυμο μέλους
	Ρόλος στην ομάδα

	1
	                              
	Επιλέξτε…

	2
	                              
	Επιλέξτε…

	3
	                              
	Επιλέξτε…

	4
	                              
	Επιλέξτε…



Στην τάξη η ομάδα συμπληρώνει την τυπωμένη Κάρτα 2 (A4, διπλής όψης) με το χέρι και ο εκπαιδευτικός τη φωτογραφίζει. Αυτό το φύλλο είναι η ίδια κάρτα σε Word: για όποιον έλειπε ή θέλει να την ξανακάνει στο σπίτι. Χρειάζεστε τον «Φάκελο Πηγών Β» (PDF στο eClass).
	Στόχοι
•  Να χωρίζω τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες
•  Να περιγράφω τη διαδρομή του ρεύματος: σταθμός → μεταφορά → διανομή → μετρητής
•  Να λέω ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα για τα ορυκτά, τις ΑΠΕ και την πυρηνική
•  Να εξηγώ πώς φτάνει το ρεύμα στη Σύρο
Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά · Βοήθεια: η παρουσίαση Π.03 και ο Φάκελος Πηγών Β



	Ο πελάτης μας: ________________________  (γράψτε το όνομα του πελάτη της ομάδας σας)



1. Το ερώτημα
Από πού έρχεται το ρεύμα που ανάβει τη λάμπα του πελάτη μας, και πώς φτάνει ως το σπίτι του;
2. Τα νούμερα — οι 100 kWh του πελάτη μας
Ας πούμε ότι ο πελάτης μας πήρε 100 kWh από το δίκτυο. Για κάθε πηγή: είναι ανανεώσιμη; Πόσα γραμμάρια CO₂ βγάζει κάθε kWh (κάρτες Β1–Β7); Πολλαπλασιάστε kWh × g.
	Πηγή
	Ανανεώσιμη;
	kWh
	g CO₂ / kWh
	CO₂ (g)

	Λιγνίτης (Β1)
	Επιλέξτε…
	4
	        
	          

	Φυσικό αέριο (Β2)
	Επιλέξτε…
	40
	        
	          

	Πετρέλαιο (Β3)
	Επιλέξτε…
	6
	        
	          

	Ήλιος — φωτοβολταϊκά (Β4)
	Επιλέξτε…
	23
	        
	          

	Άνεμος — ανεμογεννήτριες (Β5)
	Επιλέξτε…
	20
	        
	          

	Νερό — υδροηλεκτρικά (Β6)
	Επιλέξτε…
	5
	        
	          

	Πυρηνική (Β7)
	Επιλέξτε…
	0
	        
	          

	Άλλες ΑΠΕ (βιομάζα κ.ά.)
	Ναι
	2
	≈ 0
	≈ 0



Από τις 100 kWh, ανανεώσιμες είναι:        kWh  ·  Συνολικό CO₂:          g ≈      κιλά
3. Το σχέδιο — η διαδρομή
Βάλτε στη σωστή σειρά τα κομμάτια της διαδρομής (γράψτε 1–9 δίπλα σε καθένα). Αν ο πελάτης σας δεν έχει δίκτυο, γράψτε από κάτω πού σταματά η διαδρομή.
	Κομμάτι της διαδρομής
	Σειρά

	Κέντρο Λαυρίου
	Επιλέξτε…

	Μετασχηματιστής της γειτονιάς
	Επιλέξτε…

	Σταθμός παραγωγής
	Επιλέξτε…

	Υποσταθμός Σύρου
	Επιλέξτε…

	Γραμμές υψηλής τάσης 400.000 V
	Επιλέξτε…

	Μετρητής του σπιτιού
	Επιλέξτε…

	Μετασχηματιστής ανύψωσης
	Επιλέξτε…

	Γραμμές διανομής του νησιού
	Επιλέξτε…

	Υποβρύχιο καλώδιο Λαύριο → Σύρος
	Επιλέξτε…



	(αν χρειάζεται: πού σταματά η διαδρομή για τον πελάτη μας;)



4. Η απόφασή μας
Αν ο πελάτης μας μπορούσε να διαλέξει από πού έρχεται το ρεύμα του, ποιες 2 πηγές θα του προτείνατε και ποια θα αποφεύγατε; Γιατί; (3–4 γραμμές)
	Γράψτε εδώ την απάντησή σας…



Πυρηνικός σταθμός στην Ελλάδα; Επιλέξτε…  Ένας λόγος:                                         
5. Πηγή
Από ποιες κάρτες (Β1–Β8) πήραμε τα στοιχεία μας;
                                        
Αναστοχασμός
	Μπορώ να…
	Πώς τα πήγα;

	Ξεχωρίζω τις ανανεώσιμες από τις μη ανανεώσιμες πηγές
	Επιλέξτε…

	Μπορώ να περιγράψω πώς φτάνει το ρεύμα ως το σπίτι
	Επιλέξτε…
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