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	#
	Ονοματεπώνυμο μέλους
	Ρόλος στην ομάδα

	1
	                              
	Επιλέξτε…

	2
	                              
	Επιλέξτε…

	3
	                              
	Επιλέξτε…

	4
	                              
	Επιλέξτε…



Στην τάξη η ομάδα συμπληρώνει την τυπωμένη Κάρτα 4 (A4, διπλής όψης) με το χέρι και ο εκπαιδευτικός τη φωτογραφίζει. Αυτό το φύλλο είναι η ίδια κάρτα σε Word: για όποιον έλειπε ή θέλει να την ξανακάνει στο σπίτι. Χρειάζεστε τον «Φάκελο Πηγών Δ» (PDF στο eClass): τη σελίδα Δ0 του πελάτη σας και τον κατάλογο μέτρων Δ1.
	Στόχοι
•  Να λέω τι είναι ενεργειακή διαχείριση: καταγράφω, ελέγχω, βελτιώνω, παρακολουθώ
•  Να διαβάζω μια ενεργειακή ετικέτα (γράμμα A–G και kWh τον χρόνο)
•  Να αναγνωρίζω σπατάλες και αυτοματισμούς που εξοικονομούν ενέργεια
•  Να υπολογίζω για ένα μέτρο τις kWh και τα € που γλιτώνει, και σε πόσο καιρό ξεχρεώνει
Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά · Βοήθεια: η παρουσίαση Π.05 και η κάρτα Δ2 (ο οδηγός)



Ο πελάτης μας: Επιλέξτε…
1. Το ερώτημα
Πριν βάλουμε πάνελ: ποια 5 μέτρα μειώνουν περισσότερο την ενέργεια που ξοδεύει ο πελάτης μας — και σε πόσο καιρό «ξεχρεώνουν»;
2. Τα νούμερα (κάρτες Δ0, Δ1, Δ2)
kWh που γλιτώνω = kWh της συσκευής × % ÷ 100 · € τον χρόνο = kWh που γλιτώνω × τιμή · απόσβεση = κόστος ÷ € τον χρόνο. (Ομάδα 2: τιμή 1,10 €. Ομάδα 5, πετρέλαιο: 1.170 € × % ÷ 100.)
	Μέτρο
	Συσκευή
	kWh/έτος
	%
	kWh που γλιτώνω
	€/έτος
	Κόστος €
	Απόσβεση

	Επιλέξτε…
	            
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Επιλέξτε…
	            
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Επιλέξτε…
	            
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Επιλέξτε…
	            
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Επιλέξτε…
	            
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Σύνολο
	
	
	
	     
	     
	     
	



Πριν:          kWh τον χρόνο · Μετά:          kWh · Γλιτώνουμε το      %
3. Το σχέδιο — πριν και μετά
Δύο μπάρες με ■, ίδια κλίμακα (π.χ. 1 ■ = 200 kWh). Ή σε χαρτί και φωτογραφία.
	ΠΡΙΝ ■■■■■■■■■■ …
ΜΕΤΑ ■■■■■■■ …



4. Η απόφασή μας
	Αύριο (δωρεάν/φθηνό)
	Φέτος
	Αργότερα

	                
	                
	                



2–3 γραμμές προς τον πελάτη: γιατί πρώτα εξοικονόμηση και μετά πάνελ;
	Γράψτε εδώ την απάντησή σας…



5. Πηγή
Από ποιες κάρτες (Δ0–Δ2) πήραμε τα νούμερα;
                                        
Αναστοχασμός
	Μπορώ να…
	Πώς τα πήγα;

	Λέω τα βήματα της ενεργειακής διαχείρισης
	Επιλέξτε…

	Διαβάζω μια ενεργειακή ετικέτα
	Επιλέξτε…

	Υπολογίζω kWh, € και απόσβεση ενός μέτρου
	Επιλέξτε…
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